ROZDZIAŁ III

Formularz Oferty wraz z załącznikami:

(ZMIENIONY)

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1a: | Formularz kosztorysu ofertowego dla Części nr 1 |
|  |  |
| Załącznik nr 1b: | Formularz kosztorysu ofertowego dla Części nr 2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Nr postępowania: BGK.271.2.8.2019**

**Zamawiający:**

Gmina Miejska Skórcz  
ul. Główna 40

83-220 Skórcz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**FORMULARZ OFERTA**

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Skórcz w podziale na części:**

- **Część nr 1 – Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Skórczu**

- **Część nr 2 – Przebudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej w Skórczu**

Ja/my niżej podpisany/i\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

- **Część nr 1 – Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Skórczu\***

- **Część nr 2 – Przebudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej w Skórczu\***

*\*) niepotrzebne skreślić*

1. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
2. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dla części nr 1:

za cenę brutto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł, (słownie złotych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), w tym: wartość netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych, podatek VAT ( \_\_\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych , zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem .

Dla części nr 2:

za cenę brutto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł, (słownie złotych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), w tym: wartość netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych, podatek VAT ( \_\_\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych , zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem .

**3a.** **INFORMUJEMY**, że:

* *wybór naszej ofert* ***nie będzie*** *prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*;*
* *wybór naszej oferty* ***będzie*** *prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania*

*Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. netto\**

1. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie :

Dla Części nr 1:

- wymagalny termin zakończenia **31 lipca 2020 r.\***

- wymagalny termin zakończenia **31 sierpnia 2020 r.\***

Dla Części nr 2:

- wymagalny termin zakończenia **31 lipca 2020 r.\***

- wymagalny termin zakończenia **31 sierpnia 2020 r.\***

1. **AKCEPTUJEMY** okres rękojmi dla robót budowlanych wynoszący:

Dla Części nr 1: 5 / 6 / 7 \* lat.

Dla Części nr 2: 5 / 6 / 7 \* lat.

Przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją przez okres równy okresowi udzielonej rękojmi.

1. **AKCEPTUJEMY** warunki zatrudnienia określone przez Zamawiającego w pkt. 4.10. SIWZ i Wzorze umowy – Rozdział V SIWZ.
2. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą Ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu składania Ofert.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł,   
w formie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami\* / przy udziale podwykonawców\*
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(zakres robót/część zamówienia której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwy tych podwykonawców o ile są znane)*

1. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)*

1. **DEKLARUJEMY** wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości   
   10 % ceny określonej w pkt 3 Formularza Oferty, w następującej formie/formach **:**

* *w pieniądzu; \**
* *w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;\**
* *w gwarancjach bankowych;\**
* *w gwarancjach ubezpieczeniowych, \**
* *w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.\**

1. **OŚWIADCZAMY,** iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
2. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy, zawartymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **OFERTĘ** niniejszą wraz z załącznikami składamy na \_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
2. **Oświadczamy że:**

* *jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem\**
* *nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem\* 1)*

1. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszego formularza oferty są:

* *Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu*
* *Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia*
* *Kosztorys Ofertowy.*
* *………………………………………..*
* *………………………………………..*

1. ***Małe przedsiębiorstwa:*** *przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego obrót roczny lub roczna suma bilansowa przekracza 10 mln euro.*

***Średnie przedsiębiorstwa:*** *przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót przekracza   
50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.*

*\* niepotrzebne skreślić*

…………….……. *,* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)*

**ZAŁĄCZNIK NR 1a**

**do Rozdziału III**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **KOSZTORYS OFERTOWY**  **Część nr 1** |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Skórcz w podziale na części:**

- **Część nr 1 – Przebudowa drogi gminnej – ulicy Osiedlowej w Skórczu**

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. Obm.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **I. Branża drogowa** | | | | | | |
|  | **D-01.01.01.** | **ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH** |  |  |  |  |
| 1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | kpl. | 1,00 |  |  |
|  | **D-01.02.02** | **ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU** |  |  |  |  |
| 2 |  | Zdjęcie warstwy humusu | m2 | 1 470,00 |  |  |
|  | **D-01.02.04.** | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW** |  |  |  |  |
| 3 |  | Rozbiórka nawierzchni i zjazdów z trylinki fragmentarycznie pokrytej betonem asfaltowym(wywóz na 10 km) | m2 | 1 553,0 |  |  |
| 4 |  | Rozbiórka krawężników betonowych | mb | 558,0 |  |  |
| 5 |  | Rozbiórka wpustu deszczowego | szt. | 1,0 |  |  |
| 6 |  | Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami (wywóz na 10 km) | m3 | 36,3 |  |  |
|  | **D-02.01.01** | **WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH** |  |  |  |  |
| 7 |  | Wykonanie wykopów mechanicznych w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odl. do 5 km | m3 | 958,7 |  |  |
|  | **D-04.01.01.** | **KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM**  **PODŁOŻAPROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA** |  |  |  |  |
| 8 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego | m2 | 2 130,4 |  |  |
|  | **D-04.02.01** | **WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA** |  |  |  |  |
| 9 |  | Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm | m2 | 2 026,7 |  |  |
|  | **D-04.02.02.** | **PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO**  **STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE** |  |  |  |  |
| 10 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm | m2 | 66,0 |  |  |
| 11 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego tabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm | m2 | 1 771,4 |  |  |
|  | **D-04.05.01** | **WARSTWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ** |  |  |  |  |
| 12 |  | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 15 cm | m2 | 2 130,40 |  |  |
|  | **D-04.06.01** | **PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO** |  |  |  |  |
| 13 |  | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25 gr. 17 cm | m2 | 66,00 |  |  |
|  | **D-05.03.23** | **NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ** |  |  |  |  |
| 13 |  | Nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm | m2 | 1 550,5 |  |  |
| 14 |  | Nawierzchnia zjazdu z bezfazowej kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm | m2 | 183,4 |  |  |
| 15 |  | Nawierzchnia utwardzonego pobocza z bezfazowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm | m2 | 37,5 |  |  |
| 16 |  | Nawierzchnia progów zwalniających z bezfazowej kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm | m2 | 66,0 |  |  |
|  | **D-07.02.01** | **OZNAKOWANIE PIONOWE** |  |  |  |  |
| 17 |  | Znaki pionowe, wielkość średnia, na słupkach stalowych | szt. | 4,0 |  |  |
| 18 |  | Znaki pionowe, wielkość mała, na słupkach stalowych | szt. | 8,0 |  |  |
|  | **D-08.01.01** | **KRAWĘŻNIKI BETONOWE** |  |  |  |  |
| 19 |  | Krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 | mb | 163,0 |  |  |
| 20 |  | Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 | mb | 659,0 |  |  |
|  | **D-09.01.01** | **ZIELEŃ DROGOWA** |  |  |  |  |
| 21 |  | Wykonanie mikroniwelacji terenu, humusowanie grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą | m2 | 1150,0 |  |  |
|  | **D-10,01,02** | **ROBOTY RÓZNE** |  |  |  |  |
| 22 |  | Ułożenie rur osłonowych | mb | 205,0 |  |  |
| **Razem netto:** | | | | | |  | |
| **Podatek VAT ...... %** | | | | | |  | |
| **Razem brutto:** | | | | | |  | |

*Słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_ r.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)*

**ZAŁĄCZNIK NR 1b**

**do Rozdziału III**

|  |  |
| --- | --- |
| *(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **KOSZTORYS OFERTOWY**  **Część nr 2** |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Przebudowę dróg gminnych na terenie miasta Skórcz w podziale na części:**

- **Część nr 2 – Przebudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej w Skórczu**

poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jedn. Obm.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **I. Branża drogowa** | | | | | | |
|  | **D-01.01.01.** | **ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH** |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | kpl. | 1,00 |  |  |
|  | **D-01.02.02** | **ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU** |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Zdjęcie warstwy humusu | m2 | 412,00 |  |  |
|  | **D-01.02.04.** | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW** |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Rozbiórka nawierzchni z trylinki (wywóz na 10 km) | m2 | 903,0 |  |  |
| 1.4 |  | Rozbiórka chodnika z elementów betonowych (wywóz na 10 km) | m2 | 122,0 |  |  |
| 1.5 |  | Rozbiórka krawężników betonowych | mb | 292,0 |  |  |
| 1.6 |  | Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami (wywóz na 10 km) | m3 | 19,7 |  |  |
|  | **D-01.03.02** | **REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH I NADZIEMNYCH** |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Regulacja studni kanalizacji deszczowej | szt. | 2,00 |  |  |
| 1.8 |  | Regulacja wpustów deszczowych | szt. | 4,00 |  |  |
|  | **D-02.01.01** | **WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH** |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Wykonanie wykopów mechanicznych w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odl. do 5 km | m3 | 525,50 |  |  |
|  | **D-04.01.01.** | **KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM**  **PODŁOŻAPROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA** |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego | m2 | 1420,4 |  |  |
|  | **D-04.02.01** | **WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA** |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm | m2 | 1420,4 |  |  |
|  | **D-04.02.02.** | **PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO**  **STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE** |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm | m2 | 217,0 |  |  |
| 1.13 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego tabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm | m2 | 998,0 |  |  |
|  | **D-04.05.01** | **WARSTWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ** |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, gr. 15 cm | m2 | 1156,0 |  |  |
|  | **D-05.03.23** | **NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ** |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm | m2 | 827,0 |  |  |
| 1.16 |  | Nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm | m2 | 171,0 |  |  |
| 1.17 |  | Nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce piaskowej gr 3 cm | m2 | 217,0 |  |  |
|  | **D-07.01.01** | **OZNAKOWANIE POZIOME** |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe | m2 | 11,88 |  |  |
|  | **D-07.02.01** | **OZNAKOWANIE PIONOWE** |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Znaki pionowe, wielkość średnia, na słupkach stalowych | szt. | 2,0 |  |  |
|  | **D-08.01.01** | **KRAWĘŻNIKI BETONOWE** |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 | mb | 178,0 |  |  |
| 1.21 |  | Krawężnik najazdowy 15x22 cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 | mb | 154,0 |  |  |
| 1.22 |  | Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 | mb | 119,0 |  |  |
|  | **D-08.03.01** | **BETONOWE OBŻEŻA CHODNIKOWE** |  |  |  |  |
| 1.23 |  | Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na ławie z oporem z betonu klasy C12/15 | mb | 162,0 |  |  |
|  | **D-09.01.01** | **ZIELEŃ DROGOWA** |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Wykonanie mikroniwelacji terenu, humusowanie grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą | m2 | 317,0 |  |  |
|  | **D-10.01.02** | **ROBOTY RÓZNE** |  |  |  |  |
| 1.25 |  | Ułożenie rur osłonowych | mb | 62,0 |  |  |
| **II. Branża Sanitarna.** | | | | | | |
| 2.1 | **KNR 0201 0218-0200** | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład, grunt kategorii III (b.i.nr 8/96) | m3 | 54,738 |  |  |
| 2.2 | **Analiza własna: KNR 0201**  **0321-0200** | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką - grunt kat. III, IV | m2 | 156,716 |  |  |
| 2.3 | **KNR 0201 0317-0201** | Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. o głęb.  1,5m szer. 1,6-2,5m kat. 3-4 | m3 | 6,0820 |  |  |
| 2.4 | **KNR 0218 0501-0100** | Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich | m2 | 33,5820 |  |  |
| 2.5 | **KNRw 0218 0408-0500** | Kanały z rur typu PVC o średnicy 315 mm łączone na wcisk | m | 20,5000 |  |  |
| 2.6 | **KNRw 0218 0408-0300** | Kanały z rur typu PVC o średnicy 200 mm łączone na wcisk | m | 35,4700 |  |  |
| 2.7 | **KNRw 0218 0421-0300** | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm | szt. | 1,0000 |  |  |
| 2.8 | **KNRw 0218 0421-0500** | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315mm | szt. | 1,0000 |  |  |
| 2.9 | **KNR 0218 0501-0400** | Podłoża o grubości 25 cm z materiałów sypkich - obsypanie rurociągów | m2 | 33,5820 |  |  |
| 2.10 | **KNRw 0218 0510-0200** | Podłoża betonowe o grubości 10 cm | m3 | 0,9500 |  |  |
| 2.11 | **KNR 0218 0613-0301** | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | szt. | 2,0000 |  |  |
| 2.12 | **KNR 0218 0613-0400** | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm w gotowym wykopie nakłady dodatkowe dla głębokości ponad 3m za każde 0,5 m różnicy głębokości - z osadnikiem | m | -4,0000 |  |  |
| 2.13 | **KNR 0218 0625-0100** | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 5,0000 |  |  |
| 2.14 | **KNRw 0218 0521-0400** | Ustawienie płyty żelbetowej na komorach | kpl | 7,0000 |  |  |
| 2.15 | **KNRw 0218 0529-0300** | Osadzenie włazu żeliwnego typu ciężkiego | szt. | 7,0000 |  |  |
| 2.16 | **Analiza własna: KNRw 0218**  **0527-0200** | Przejście przez ściany studni i studzienek betonowych , średnica nominalna otworu do 260 mm | szt. | 10,0000 |  |  |
| 2.17 | **Analiza własna: KNRw 0218**  **0527-0400** | Przejście przez ściany studni i studzienek betonowych tulejami , średnica nominalna otworu do 340 mm | szt. | 4,0000 |  |  |
| 2.18 | **KNRw 0218 0525-0200** | Tynk zwykły z zaprawy cementowej na ścianach pionowych | m2 | 14,0000 |  |  |
| 2.19 | **KNR 0218 0804-0400** | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 315 mm | m | 20,5000 |  |  |
| 2.20 | **KNR 0218 0804-0200** | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm | m | 6,5000 |  |  |
| 2.21 | **KNR 0401 0108-0600** | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - grunt do wymiany 80% | m3 | 30,4100 |  |  |
| 2.22 | **Analiza własna: KNR 0201**  **0211-0700** | Opłata za utylizację ziemi | m3 | 30,4100 |  |  |
| 2.23 |  | Dostawa żwiru | m3 | 30,4070 |  |  |
| 2.24 | **KNR 0201 0230-0100** | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III (b.i.nr 8/96) | m3 | 60,8200 |  |  |
| 2.25 | **KNR 0201 0236-0200** | Zageszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii III, IV (b.i.nr 8/96) | m3 | 60,8200 |  |  |
| 2.26 | **KNR 0231 0807-0100** | Rozebranie nawierzchni z trylinki | m2 | 40,7000 |  |  |
| 2.27 | **KNR 0225 0407-0100** | Wykonanie koryta | m2 | 40,7000 |  |  |
| 2.28 | **KNR 0225 0407-0200** | Wykonanie podsypki piaskowej | m2 | 40,7000 |  |  |
| 2.29 | **KNR 0231 0301-0100** | Ułożenie uprzednio zdemontowanej trylinki. | m2 | 40,7000 |  |  |
| 2.30 | **KNR 0201 0505-0100** | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, III. | m2 | 45,9000 |  |  |
| **Razem netto:** | | | | | |  |
| **Podatek VAT ...... %** | | | | | |  |
| **Razem brutto:** | | | | | |  |

*Słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_ r.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)*